|  |
| --- |
| **Описание (характеристики) объекта закупки** |
| **№ показателя** | **Наименование показателя (неизменяемое)** | **Значение показателя** | **Ед. измерения** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации**
 |
| 1.1 | Манекен для обучения СЛР создан на основе обширного объема результатов исследований глубины и усилия компрессии во время сердечно-легочной реанимации (СЛР) | соответствие | шт. | 1 |
| 1.2 | Манекен для обучения СЛР отвечает действующим требованиям АКА (Американской кардиологической ассоциации) и ЕСР (Европейского совета по реанимации) в отношении СЛР и разработан с учетом оптимальных значений глубины и усилия компрессии | соответствие |
| 1.3 | Тренажер совмещает в себе два манекена в одном, может быть использован в качестве СЛР тренажера как взрослого, так и ребенка (12 лет). | соответствие |
| 1.4 | Различие создается заменой пружины, расположенной в задней части тренажера, чтобы установить реалистичную глубину компрессий взрослого (5 см) ребенка (4,5 см). | соответствие |
| 1.5 | В комплект поставки входит не менее: | соответствие |
| 1.6 | Тренажер для отработки поддержания жизненных функций (торс) для проведения массажа у взрослых | не менее 1 |
| 1.7 | Дополнительная пружина для массажа сердца у детей (12 лет) | не менее 1 |
| 1.8 | Легочный мешок, взрослый | не менее 5 |
| 1.9 | Легочных мешок, ребенок | не менее 5 |
| 1.10 | Телескопические направляющие | не менее 2 |
| 1.11 | Дополнительная лицевая маска и внутренняя часть головы для гигиены искусственной вентиляции легких | не менее 1 |
| 1.12 | Сумка для транспортировки | не менее 1 |
| 1.13 | Размер  | не более 50х40х90 см |
| 1.14 | Вес  | не более 6 кг |
| 1. **Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей**
 |
| 2.1. | Тренажер-манекен имитирует тело человека (торс, голова, внутренние органы дыхательной системы)  | соответствие | шт. | 1 |
| 2.2 | Тренажер позволяет отрабатывать навыки удаления инородного тела из верхних дыхательных путей в положении лежа и стоя (прием Геймлиха) | соответствие |
| 2.3 | Тренажер-манекен изготовлен из износостойкого ПВХ и АБС пластик | соответствие |
| 1. **Набор имитаторов травм и поражений**
 |
| 3.1 | Мягкие накладные имитаторы, для демонстрационного крепления на теле человека | соответствие | шт. | 1 |
| 3.2 | Количество имитаторов | не менее 18 |
| 3.3 | Открытый перелом плечевой кости | наличие |
| 3.4 | Открытый перелом бедра | наличие |
| 3.5 | Ожог кисти I-II-III степени | наличие |
| 3.6 | Отморожение кисти I-II степени | наличие |
| 3.7 | Открытый перелом предплечья | наличие |
| 3.8 | Закрытый перелом голени | наличие |
| 3.9 | Проникающие ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишки | наличие |
| 3.10 | Рвано-ушибленная рана стопы | наличие |
| 3.11 | Открытый перелом нижней челюсти | наличие |
| 3.12 | Кейс для транспортировки | наличие |
| 1. **Шина складная**
 |
| 4.1 | Наличие регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения | соответствие | шт. | 1 |
| 4.2 | Наличие документа, подтверждающего качество поставляемого товара (сертификата соответствия, декларации и т.п.) | соответствие |
| 4.3 | Эксплуатационная документация на русском языке  | наличие |
| 4.4 | Гарантия на оборудование  | не менее 12 месяцев |
| 4.5 | Проволочный каркас | наличие |
| 4.6 | Покрытие шин: ткань с армированным ПВХ покрытием | соответствие |
| 4.7 | Шины комплекта допускают сгибание и разгибание без применения дополнительного инструмента | соответствие |
| 4.8 | Отсутствие самопроизвольного изменения установленной формы | наличие |
| 4.9 | Устойчивость к дезинфекции 3-%-ным раствором перекиси водорода | наличие |
| 4.10 | Масса, не более |   |
| - шина для верхней конечности | 0,5 кг |
| - шина для нижней конечности | 0,8 кг |
| 4.11 | Габаритные размеры шин: |   |
| - шина для верхней конечности | не менее 850х110 мм |
| - шина для нижней конечности | не менее 1230х140 мм |
| 4.12 | Габаритные размеры комплекта в чехле | не более 1310х180х60 мм |
| 4.13 | Шина для верхней конечности | не менее 1 |
| 4.14 | Шина для нижней конечности | не менее 1 |
| 4.15 | Чехол | не менее 1 |
| 4.16 | Руководство по эксплуатации | не менее 1 |
| **5. Воротник шейный** |
| 5.1 | Предназначен для мягкой фиксации шейного отдела позвоночника | соответствие | шт. | 1 |
| 5.2 | Высота  | не менее 8 см |
| 5.3 | Длина  | не менее 50 см |
| **6. Табельные средства для оказания первой медицинской помощи** |
| 6.1 | Жгут кровоостанавливающий | не менее 1 | шт.  | 1 |
| 6.2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м × 5 см | не менее 2 |
| 6.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м × 10 см | не менее 2 |
| 6.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м × 14 см | не менее 1 |
| 6.5 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5м × 7 см | не менее 2 |
| 6.6 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5м × 10 см | не менее 2 |
| 6.7 | Бинт марлевый медицинский стерильный 7м × 14см | не менее 1 |
| 6.8 | Пакет перевязочный стерильный | не менее 1 |
| 6.9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 × 14 см | не менее 1 |
| 6.10 | Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см × 10 см | не менее 2 |
| 6.11 | Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см × 7,2 см | не менее 10 |
| 6.12 | Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см × 250 см | не менее 1 |
| 6.13 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | не менее 1 |
| 6.14 | Ножницы | не менее 1 |
| 6.15 | Перчатки медицинские нестерильные | не менее 1 |
| 6.16 | Футляр для аптечки | не менее 1 |
| **7. Комплект для обучения шахматам** |
| 7. 1 | Доска изготовлена из пиломатериалов древесины и березовой фанеры | соответствие | шт | 3 |
| 7.2 | Длина доски в сложенном виде, мм | не менее 400 |
| 7.3 | Ширина доски в сложенном виде, мм | не менее 200 |
| 7.4 | Ширина квадрата игрового поля, мм | не менее 45 |
| 7.5 | Покрытие доски – лак. | соответствие |
| 7.6 | Фигуры изготовлены из пиломатериалов лиственных пород | соответствие |
| 7.7 | Покрытие фигур – лак | соответствие |
| 7.8 | Подклейка фигур – винилискожа | соответствие |
| 7.9 | Диаметр основания короля, мм | не менее 40 |
| 7.10 | Высота короля, мм | не менее 107 |
| 7.11 | Диаметр основания пешки, мм | не менее 31 |
| 7.12 | Высота пешки, мм | не менее 55 |
| 7.13 | Часы классические кварцевые аналоговые часы | соответствие |
| 7.14 | Ширина часов, мм | не менее 180 |
| 7.15 | Глубина часов, мм | не менее 110 |
| 7.16 | Высота часов, мм | не менее 65 |
| 7.17 | Вес часов, г | не более 380 |
| 7.18 | Цвет часов черный | соответствие |